Obsah obrázku text, Písmo, snímek obrazovky, Grafika

Popis byl vytvořen automaticky

**Návrh PWM regulátoru otáček 12v ventilátoru**

Bc. Marek Lapiš

Cvičící: Ing. Štěpán Kirschner

Semestrální projekt z předmětu KZPE

Zadání č. 9

V Ostravě, 2024

**Zadání:**

S využitím komparátoru navrhněte jednoduchý PWM regulátor otáček 12V ventilátoru pro chlazení chladiče ve zdroji. Obvod bude snímat teplotu chladiče pomocí termistoru nebo diody. Návrh bude obsahovat vlastní stabilizátor pro integrované obvody, svorky pro připojení čidla, ventilátoru a napájecího napětí 12 V. Návrh musí být proveden s respektováním zásad pro návrh elektronických zařízení (blokovací kondenzátory na napájecích vstupech použitých IO, kompenzace nesymetrie OZ, správně navržené cesty plošných spojů, správně rozmístěné cesty pro napájení a zemnění apod.)

**Projekt musí obsahovat:**

- navržené obvodové schéma zařízení

- dimenzování jednotlivých prvků ve schématu včetně ztrát a návrhu chlazení

- volbu součástek, popřípadě dalších konstrukčních prvků

- desku plošných spojů ze strany součástek s popisem součástek a rozměrů desky

- desku plošných spojů ze strany spojů

Obvodové prvky dimenzujte výpočtem nebo simulací. Výběr jednotlivých prvků (třída přesnosti, technologie součástek atd.) je ponechán na řešiteli. Výsledkem musí být správně navržené funkční schéma a správně navržená deska plošných spojů. Pro simulaci a návrh desky plošných spojů se doporučuje využít programy OrCAD a Eagle/KiCAD.

**Úvod**

Cílem tohoto projektu bude navrhnout regulátor otáček 12V stejnosměrného ventilátoru pro aktivní chlazení chladiče. Ventilátor bude řízen na základě teploty chladiče, tudíž regulátor musí snímat teplotu chladiče na základě termistoru nebo diody. Regulátor bude spínat ventilátor přes koncový stupeň za pomocí pulzní šířkové modulace.

# Teorie

**PWM (Pulse Width Modulation)** je metoda řízení, která využívá modulaci šířky impulsů k regulaci výkonu dodávaného do zátěže. PWM je široce využíváno v oblastech, jako jsou regulace rychlosti motorů, jas LED osvětlení, řízení vytápění a dalších aplikacích, kde je potřeba plynulá změna výkonu.

PWM signál je tvořen periodickými obdélníkovými impulsy s:

1. **Konstantin frekvencí** – určuje, jak rychle se impulsy opakují (např. 1 kHz).
2. **Proměnnou střídu (duty cycle)** – podíl aktivního času (impulsu "ON") na celkové periodě.

Střída **(%)**

**NTC termistor** (Negative Temperature Coefficient) je polovodičová součástka, jejíž odpor klesá se zvyšující se teplotou. Jedná se o nelineární rezistor používaný především pro měření teploty, ochranu obvodů a regulaci teploty.

**Nominální Odpor (R₀)**: Odpor při referenční teplotě (obvykle 25 °C).

**Teplotní závislost**: Odpor R(T) je popsán nelineárním vztahem.

( 2 )

# Návrh regulátoru

Pro správnou funkčnost regulátoru je zapotřebí zvolit vyhovující termistor, při výběru bylo zohledněno požadované teplotní pásmo v jakém má ventilátor být řízen. Dále při výběru termistoru byl zvážen druh výstupu termistoru, a to NTC nebo PTC. Termistor musí splňovat teplotní závislost tak, aby při vysoké teplotě chladiče odporem netekl nadbytečně velký proud.

**Semitec 103ET** – Pro návrh regulátoru byl použit NTC termistor od společnosti Semitec, model 103ET, a to pro jeho odpor 10kΩ při pokojové teplotě 25 °C, kdy odpor klesne na 3kΩ při 60°C viz. tabulka č.1. Tento odpor by měl být dostatečný k zachování minimálních proudů při zapojení v napěťovém děliči, a zároveň poskytnout dostatečné rozlišení a přesnost.

Obsah obrázku text, číslo, snímek obrazovky, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

*Tabulka č .1 – teplotní závislost NTC termistoru*

**LF50ABDT-TR** – Jako zdroj pro vlastní napájení logických obvodů a IC byl zvolen lineární zdroj od společnosti StMicroelectronics, vybrán byl model 500mA, který by měl být schopen pokrýt spotřebu všech logických obvodů a IC obvodu bez větších výkonových ztrát. Zdroj je typu pouzdra SMD, takže případné chlazení bude realizováno vrstvou mědi na PCB. Byla zvolena varianta zdroje s fixním výstupním napětím 5.0V.



*Obrázek č .2 – Lineární SMD zdroj*

Obsah obrázku text, diagram, Plán, schématické

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .3 – Blokové schéma vnitřního zapojení SMD zdroje*

*Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky*

*Obrázek č .4 – Parametry zdroje*

**TL081** – Komparátor byl realizován pomocí operačního zesilovače TL081 od Texas Instruments. Je to vysokovýkonný, jednocestný operační zesilovač s nízkým šumem a vysokou vstupní impedancí. Byl zvolen primárně kvůli jeho nízké spotřebě, dostupnosti a známosti.



*Obrázek č .5 – Operační zesilovač TL081 od Texas Instruments*

*Obsah obrázku diagram, Plán, Technický výkres, schématické

Popis byl vytvořen automaticky*

*Obrázek č .6 – Blokové schéma OZ TL081*

LM555CMMX – K generování PWM průběhu pro výkonový stupeň byl použit IC LM555 od společnosti Texas Instruments pro jeho jednoduchost aplikace na generování kontinuálních pulzů. LM555 může fungovat v několika režimech, jako monostabilní (generování jednoho pulsu) nebo astabilní (generování kontinuálních pulzů).



*Obrázek č .7 – SMD LM555*

Obsah obrázku diagram, Plán, text, Technický výkres

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .8 – Blokové schéma LM555*

IRLL014 - je N-kanálový mosfet vyráběný společností Vishay. Tento tranzistor je navržen pro aplikace, které vyžadují vysokou účinnost a spolehlivost, zejména v nízkonapěťových a vysokoproudých obvodech. Tento mosfet byl vybrán z důvodu jeho nízkého prahového napětí báze – kolektor, a to 1V.



*Obrázek č .9 – IRLL014*

Obsah obrázku text, řada/pruh, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .10 – Parametry IRLL014*

## Schéma zapojení

Obsah obrázku diagram, Plán, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .11 – Návrh zapojení regulátoru*

## Popis funkce regulátoru

Regulátor má 3 připojovací terminály: napájecí napětí, terminál pro NTC odpor, a výstupní terminál pro ventilátor. Kladná větev napájení je přímo propojena na výstup. Lieární regulátor poskytuje 5V napájení všem logickým obvodům a IC. Operační zesilovač v zapojení komparátoru se zesílením 100x (dáno odpory R3 a R1) má na neinvertující vstup přiveden napětí z napěťového děliče NTC odporu, a na invertující vstup napěťový offset proti zemi za pomocí trimmeru RV1. Tento trimmer bude sloužit jako nastavení práhu startu ventilátoru. Výstup operačního zesilovače je připojen na CV (Control Voltage) vstup 555 časovače, tento vstup mění šířku a frekvenci pulzů které časovač generuje. Časovač spíná N-mosfet IRLL014 který spíná záporný pól ventilátoru k zemi. Paralelně ke svorkám ventilátoru je připojena ochranná dioda D1, společně s elektrolytickým kondenzátorem C6, který slouží k filtrování spínaného průběhu, a to kvůli nízké frekvenci pwm pulzů z časovače.

## Výpočet parametrů

Pro výpočet parametrů časovače a tvaru výstupního signálu byla využita kalkulačka od společnosti Digikey, kdy bylo zvoleno astabilní zapojení časovače a hodnoty C1, R2, R1 (ve schématiku projektu C4, R5, R6) byly doladěny aby se dosáhlo požadované výstupní frekvence pulzů a požadovaných časů ton a toff .

Obsah obrázku text, diagram, snímek obrazovky, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .11 – Návrh zapojení regulátoru*

## Simulace obvodu

Pro simulaci a ověření funkce obvodu bylo využito programu Orcad, schéma zapojení bylo přizpůsobeno pro simulaci a byla provedena simulace časové domény obvodu.

Obsah obrázku diagram, text, Plán, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .12 – Schéma zapojení obvodu v prostředí Orcad*

Termistor byl pro účely simulace nahrazen obyčejným rezistorem (R\_NTC) a jeho hodnota měněna podle tabulkových hodnot reálného použitého termistoru. Simulace byla provedena pro hodnoty odporu termistoru : 10kΩ (pokojová teplota), a 3kΩ (horký chladič). Ventilátor byl nahrazen odporovou zátěží o hodnotě 200Ω. V simulaci byla sledována hodnota napětí na výstupu OZ, a diferenciální napětí na zátěži.

Obsah obrázku text, diagram, řada/pruh, Vykreslený graf

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .13 – Napětí na odporu zátěže při R\_NTC = 10kΩ ~ OFF*

Obsah obrázku text, Vykreslený graf, řada/pruh, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

*Obrázek č .14 – Napětí na odporu zátěže při R\_NTC = 3kΩ ~ 100%*

## Návrh PCB

Pro návrh plošného spoje obvodu bylo využito prostředí Kicad 8.0,